Утвержден

Постановлением

Госстандарта России

от 1 марта 2004 года N 75-ст

Дата введения -

1 января 2005 года

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ВНЕШНИЙ ШУМ АВТОМОБИЛЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ**

ГОСТ Р 52231-2004

(в ред. Изменения N 1,

утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.07.2009 N 247-ст)

Предисловие

Задачи, основные принципы и правила проведения работ по государственной стандартизации в Российской Федерации установлены ГОСТ Р 1.0-92 "Государственная система стандартизации Российской Федерации. Основные положения" и ГОСТ Р 1.2-92 "Государственная система стандартизации Российской Федерации. Порядок разработки государственных стандартов".

**Сведения о стандарте**

1. Разработан Федеральным государственным унитарным предприятием "Государственный научно-исследовательский институт автомобильного транспорта" (НИИАТ) Министерства транспорта Российской Федерации и Федеральным государственным унитарным предприятием "Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники" (НИЦИАМТ).

2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 315 "Эксплуатация автомобильного транспорта и автотранспортные услуги".

3. Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 1 марта 2004 г. N 75-ст.

4. Введен впервые.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе "Национальные стандарты", а текст этих изменений - в информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Национальные стандарты".

**1. Область применения**

Настоящий  стандарт  устанавливает  допустимые уровни и методы

измерения  внешнего шума автомобилей категорий М1 , М2 , М3 , N1 , N2 , N3  <1> при оценке их технического состояния в эксплуатации.

--------------------------------

<1> Определение категорий - по ГОСТ Р 52051.

**2. Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 53188.1-2008 (МЭК 61672-1:2002). Шумомеры. Часть 1. Технические требования

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.07.2009 N 247-ст)

ГОСТ Р 41.51-2004. (Правила ЕЭК ООН N 51) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств, имеющих не менее четырех колес, в связи с производимым ими шумом

ГОСТ Р 52051-2003. Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения.

Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю "Национальные стандарты", составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

**3. Термины, определения и обозначения**

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями и обозначениями:

3.1. Внешний шум автомобиля: совокупность звуков, производимых механизмами, системами и узлами автомобиля при его работе (функционировании) и представляющих собой волновое механическое движение частиц (акустические колебания) воздушной среды с большим числом частот различных амплитуд.

3.2.  Минимальная   частота  вращения n   , об./мин.:  частота min вращения коленчатого вала  двигателя  (далее  - частота  вращения) в  режиме холостого  хода при отпущенной педали управления подачей топлива, установленная изготовителем автомобиля.

(в  ред.  Изменения N 1,  утв.  Приказом Ростехрегулирования от 15.07.2009 N 247-ст)

3.3. Повышенная   частота   вращения   n   , об./мин.: частота пов. вращения в режиме  холостого хода, равная 0,75 номинальной частоты вращения, установленной изготовителем автомобиля.

(в  ред.  Изменения N 1,  утв.  Приказом Ростехрегулирования от 15.07.2009 N 247-ст)

3.4. Автомобиль, находящийся в эксплуатации: автомобиль, прошедший регистрацию в установленном порядке.

3.5. Уровень шума, дБА: характеристика внешнего шума выпускной системы двигателя по ГОСТ Р 53188.1 на расстоянии 0,5 м от среза выпускной трубы.

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.07.2009 N 247-ст)

3.6. Контрольное значение шума, дБА: наибольшее значение шума выпускной системы двигателя, измеренное при сертификационных испытаниях по ГОСТ 41.51 на неподвижном автомобиле. Контрольное значение шума указывают в сертификате соответствия типа (см. 8.2 приложения 1 ГОСТ Р 41.51), а также в эксплуатационной документации (ЭД) на конкретный автомобиль.

3.7. Допустимый уровень шума, дБА: установленный предельно допустимый уровень шума системы выпуска отработавших газов.

3.8. Шумомер: прибор, предназначенный для измерения уровня шума.

**4. Допустимые уровни шума**

4.1. Показателем внешнего шума при проверке технического состояния автомобиля считают уровень шума выпускной системы двигателя (см. 3.5), измеренный согласно 5.4.

4.2. При проверке технического состояния автомобиля допустимый уровень шума не должен превышать более чем на 5 дБА контрольное значение уровня шума, измеренное при сертификационных испытаниях по ГОСТ Р 41.51. Если полученное таким образом значение уровня шума превышает значение, приведенное в таблице 1, то за допустимый уровень шума принимают значение из таблицы.

(п. 4.2 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.07.2009 N 247-ст)

4.3. Если контрольные значения уровня шума не представляется возможным установить, то допустимый уровень шума выпускной системы автомобиля не должен превышать значений, приведенных в таблице 1.

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.07.2009 N 247-ст)

Таблица 1

**ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ШУМА ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ**

**ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип автомобиля** | **Уровень шума, дБА** |
| **Автомобили легковые категории M1  и грузо-пассажирские и грузовые категории N1** | 96 |
| **Автобусы категории М2  и автомобили грузовые   категории N2** | 98 |
| **Автобусы категории М3  и автомобили грузовые категории N3** | 100 |

Примечание. В ЭД автомобиля изготовитель указывает контрольное значение уровня шума, измеренное при сертификационных испытаниях, и режим испытаний, а также информацию, необходимую для идентификации узлов и комплектности системы выпуска автомобиля.

(введено Изменением N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.07.2009 N 247-ст)

**5. Измерение уровня шума**

5.1. Общие положения

5.1.1. Измерение уровня шума проводят на неподвижном автомобиле.

5.1.2. Для измерения уровня шума используют приборы в соответствии с Приложением А.

5.2. Условия для проведения измерения

5.2.1. Перед измерением двигатель автомобиля должен быть прогрет до рабочей температуры, рекомендованной изготовителем. При отсутствии этих данных температура охлаждающей жидкости (моторного масла) двигателя должна быть не ниже 60 °С.

5.2.2.  Минимальная   частота   вращения  n    должна  быть  в min пределах, установленных изготовителем.

5.2.3. Проверку проводят при метеорологических условиях, соответствующих техническим характеристикам шумомера, используемого для измерений.

(п. 5.2.3 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.07.2009 N 247-ст)

5.2.4. Площадка для испытаний должна иметь твердое покрытие. Расстояние от микрофона до шумоотражающих объектов должно быть не менее 3 м, наличие снежного покрова на площадке не допускается.

Допускается проведение предварительных измерений в закрытом помещении при расстоянии от микрофона до крупных шумоотражающих объектов не менее 1,5 м. В случае превышения измеренных в помещении значений допустимого уровня шума испытания повторяют на открытой площадке.

(п. 5.2.4 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.07.2009 N 247-ст)

5.2.5. Фон шумовых помех (окружающий шум, шум ветра) должен быть не менее чем на 10 дБА ниже уровня измеряемого шума.

5.2.6. Перед началом измерения проводят визуальный осмотр основных элементов автомобиля, влияющих на уровень шума.

Автомобиль с неисправностями, указанными в Приложении Б, измерениям не подвергают.

5.3. Подготовка к измерениям

5.3.1. Размещают автомобиль на испытательной площадке в соответствии с 5.2.4.

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.07.2009 N 247-ст)

5.3.2. Заглушают двигатель.

5.3.3. Затормаживают автомобиль с помощью стояночной тормозной системы.

5.3.4. Подкладывают противооткатные упоры под колеса ведущих мостов (с общей массой для автобусов более 5 т и грузовых автомобилей более 3,5 т).

5.3.5. Устанавливают тахометр на автомобиль в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

5.3.6. Устанавливают микрофон в соответствии с 5.4.1.

5.3.7. Подготавливают шумомер к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации шумомера и измеряют фоновый шум.

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.07.2009 N 247-ст)

5.3.8. Устанавливают рычаг переключения передач (для автомобилей с автоматической коробкой передач - избиратель передач) в нейтральное положение.

5.3.9. Запускают двигатель.

5.4. Измерение

5.4.1. Расположение микрофона

Изменением N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.07.2009 N 247-ст, приложение В изложено в новой редакции.

5.4.1.1. Устанавливают микрофон над поверхностью площадки на высоте расположения выпускной трубы глушителя, но не ниже 0,2 м (позиция 7 на рисунке В.1 приложения В - не приводится).

5.4.1.2. Микрофон размещают на расстоянии (0,5 +/- 0,05) м от среза выпускной трубы (позиции 1 - 5 на рисунке В.1 приложения В).

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.07.2009 N 247-ст)

5.4.1.3. Главная ось микрофона должна быть параллельна поверхности площадки с отклонением не более +/- 15° и составлять угол 45° +/- 15° с вертикальной плоскостью, проходящей через ось потока отработавших газов, выходящих из выпускной трубы глушителя (позиции 1 - 5 на рисунке В.1 приложения В).

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.07.2009 N 247-ст)

5.4.1.4. Для автомобиля с двумя или более выпускными трубами, расстояние между которыми не более 0,3 м, микрофон устанавливают у выпускной трубы, расположенной ближе к боковой стороне автомобиля или в более высокой точке над поверхностью площадки (позиция 2 на рисунке В.1 приложения В).

5.4.1.5. Для автомобиля с двумя или более выпускными трубами, расстояние между которыми более 0,3 м, микрофон устанавливают у каждой выпускной трубы (позиция 3 на рисунке В.1 приложения В).

5.4.1.6. Для автомобиля с вертикальным расположением выпускной трубы микрофон устанавливают на высоте среза выпускной трубы на расстоянии (0,5 +/- 0,05) м в направлении к ближайшей стороне автомобиля. Ось микрофона направляют вертикально, мембрану ориентируют вверх (позиция 6 на рисунке В.1 приложения В).

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.07.2009 N 247-ст)

5.4.2. Испытательный цикл работы двигателя при проверке (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.07.2009 N 247-ст)

При  работе  двигателя  в  режиме холостого хода с минимальной частотой  вращения n   нажимают   на  педаль  управления  подачей min топлива  (далее  -  педаль)  и устанавливают  повышенную  частоту вращения n    с отклонением не более +/- 100 об./мин. После работы пов. двигателя в течение 5 - 7 с  с повышенной частотой  вращения n, пов. снимают  усилие  с  педали  до  установления  минимальной  частоты вращения n. min

(в  ред.  Изменения N 1,  утв.  Приказом Ростехрегулирования от 15.07.2009 N 247-ст)

Данный испытательный цикл повторяют с интервалом  8 - 10 с  не менее трех раз.

(в  ред.  Изменения N 1,  утв.  Приказом Ростехрегулирования от 15.07.2009 N 247-ст)

5.4.3. Последовательность измерения уровня шума

5.4.3.1. Измеряют максимальное значение уровня шума   в каждом испытательном цикле. Измеренные значения уровня шума округляют  до целого числа и считают достоверными при  разнице  в  показаниях не более 2 дБА. При большей разнице показаний измерения повторяют.

(пп.  5.4.3.1    в      ред.     Изменения N 1,  утв.     Приказом Ростехрегулирования от 15.07.2009 N 247-ст)

5.4.3.2. Результатом измерения считают максимальное показание шумомера, зафиксированное при выполнении испытательных циклов, которое сравнивают с допустимым уровнем шума, установленным в разделе 4. Измерения считают действительными, если фоновый шум не менее чем на 10 дБА ниже уровня измеренного шума.

(пп. 5.4.3.2 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.07.2009 N 247-ст)

Приложение А

(обязательное)

**ПРИБОРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ШУМА**

(в ред. Изменения N 1,

утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.07.2009 N 247-ст)

Для измерения уровня шума выпускной системы используют следующие приборы:

- шумомер первого (второго) класса по ГОСТ Р 53188.1.

Обслуживание и подготовку к работе шумомера проводят в соответствии с инструкцией по его эксплуатации. Шумомер должен быть включен в Госреестр, поверен и иметь действующее свидетельство о поверке. Измерения шума проводят при включенной частотной коррекции, соответствующей шкале А. При измерении уровня шума выпускной системы автомобиля включают постоянную времени усреднения "Быстро" ("Fast");

- тахометр для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя в диапазоне от 0 до 6000 об./мин. с приведенной погрешностью измерений не более +/- 2,5% наибольшего значения по шкале. При отсутствии возможности подключения тахометра допускается использовать штатный прибор автомобиля, измеряющий частоту вращения коленчатого вала двигателя;

- термометр для измерения температуры окружающего воздуха от минус 15 °С до плюс 45 °С с абсолютной погрешностью измерения не более +/- 2,5 °С;

- рулетка с абсолютной погрешностью измерения +/- 1 мм;

- секундомер с абсолютной погрешностью измерения +/- 0,1 с;

- угломер с абсолютной погрешностью измерения +/- 2°.

Приложение Б

(обязательное)

**ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПОВЫШЕННЫЙ ШУМ АВТОМОБИЛЯ**

(в ред. Изменения N 1,

утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.07.2009 N 247-ст)

Таблица Б.1

|  |  |
| --- | --- |
| **Элементы автомобиля** | **Перечень неисправностей** |
| **Элементы системы впуска (в   ред.  Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования  от 15.07.2009 N 247-ст)** | Неполная комплектация системы впуска, повреждение или дефект монтажа системы впуска, вызывающие подсос воздуха |
| **Элементы системы выпуска** | Неполная комплектация системы выпуска, повреждение или дефект монтажа системы выпуска, вызывающие утечку отработав-ших газов и/или подсос воздуха |
| **Дополнительные устройства для снижения шума (напри- мер, капсулы, экраны)** | Отсутствие или неполная комплектация дополнительных устройств |